|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 010903003001 | 地面砂浆防水( 防潮) | 1.1.5厚聚氨酯 防水层三道2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜3.1.5厚聚氨酯 涂料防潮层4.20厚1:3水泥 砂浆找平层 | m2 | 22.85 |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.防滑地砖800\*8002 . 结合层厚度、 砂浆配合比：20 厚1:3干硬性水 泥砂浆结合层 | m2 | 22.85 |
| 3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1 . 成 品 8 0 0 mm X 8 0 0 m m 防 滑 地 面 砖 1 5 00 m m 高2 . 2 0 厚 1 : 3 干 硬性 水 泥 砂 浆 结 合层3.1.5 厚 聚氨 酯 防 水 层 三 道4.0.2 厚 真 空 镀 铝 聚 酯 薄 膜5 . 1.5 厚 聚 氨 酯 涂 料 防 潮 层 | m2 | 28.04 |
| 4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除原有净化板 门 | 樘 | l |
| 5 | 01B004 | 改洞口 |  | m2 | 1.4 |
| 6 | 01B003 | 改门 | 重新安装净化板 门 | 樘 | 1 |
| 7 | 01B002 | 挡水 |  | 个 | 1 |
| 8 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |

1、建筑装饰工程量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|
|  | C.4 | 电气设备安装工 程 |  |  |  |
|  | C.4.4 | 控制设备及低压 电器安装 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AP2.规格：600\*500\*300 | 台 | 1 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AP1 2.规格：600\*500\*300 | 台 | l |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：CZ-1 | 个 | 5 |
|  | C.4.8 | 电缆安装 |  |  |  |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格：YJV-4\*2.52.敷设方式、 部位：FC | m | 9.83 |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.规格：YJV-4 \*50+1\*25 | m | 42.33 |
| 6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.规格：YJV-5 \*6 | m | 11.56 |
| 7 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质 :SC2. 规格：253.敷设方式：FC | m | 4.52 |
| 8 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质：SC2.规格：32 | m | 6.2 |
| 9 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.材质：SC2.规格：70 | m | 36.23 |
| 10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.规格：YJV-4 \*50+1\*25 | 个 | 2 |
|  | C.4.11 | 配管、配线 |  |  |  |
| 11 | 030411001001 | 配管 | 1 . 材 质 ： P V C 2 . 规 格 ： 2 5 3 . 配 置 形 式 ： WC FC | m | 10.36 |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.规格：BV4 | m | 34.38 |

2、电气工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 031004014001 | 地漏 |  | 个 | 3 |
| 2 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：全自动增压变频泵 | 台 | 2 |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 材质、规格： 给水用PP-R 50

2.连接形式：热 熔连接3.保温：用20MM 聚氨酯柔性泡沫 橡塑保温 | m | 32.06 |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格： 排水用PVC-U 52.连接形式：胶粘连接 | m | 1.58 |
| 5 | 031002003002 | 套管 |  | 个 | 5 |
| 6 | 031003005001 | 塑料阀门 |  | 个 | 5 |

1. 给排水工程4.采暖工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 1 |  | 暖气片 | 原有暖气片拆除，施工完成后将暖气片重新安装。 | 组 | 1 |