**洗衣房安装视频监控**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 摄像头 | RST-3TK41NRB-M | 2.1mm、可视角度150度、6MP万像素、智能音频、智能调光 | 台 | 16 |  |  |  |
| 硬盘 | Ultrastar HC520 | 硬盘容量：12TB  接口类型：SATA III  接口速率：6Gb/s  缓存：256MB  盘体尺寸：3.5英寸 | 块 | 1 |  |  |  |
| 电源 | DC12V | 12v2v直流安防专用 | 个 | 16 |  |  |  |
| 光缆 | GH-GJFJV-4A1b | 电信级室内4芯多模光缆  低烟无卤（50/125）束状软光缆 | 米 | 140 |  |  |  |
| 终端盒 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 千兆单模光模块、双纤口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 企业交换机 | S1730S-L16T2S-A1 | 16口千兆电+2上行光口企业级 |  |  |  |  |  |
| 综合线 | 国标 | 8+2纯铜/305 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 交换机 | DSW-08 | 8口千兆 | 个 | 1 |  |  |  |
| 防水箱 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 下线管 | PVC |  | 根 | 40 |  |  |  |
| 辅材 |  | 扎带、接头、水晶头等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 人工 |  | 打孔布线、监控头安装、光纤熔接 |  | 1 |  |  |  |
| 金额 | | |  | | | | |

要求：监控录像要求储存90天以上。