报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **尺寸** | **规格** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 白钢操作台 | 1900×700×790mm | 对开门  （4扇） |  |  |  |
| 2 | 白钢操作台 | 1500×600×800mm | 对开门  （2扇） |  |  |  |
| 3 | 白钢操作台 | 700×400×800mm | 对开门  （2扇） |  |  |  |
| 4 | 白钢操作台 | 1750×600×790mm | 对开门  （4扇） |  |  |  |
| 5 | 白钢操作台 | 1300×62×950mm | 对开门  （2扇） |  |  |  |
| 6 | 白钢操作台 | 1400×700×800mm | 对开门  （3扇） |  |  |  |
| 7 | 白钢操作台 | 2340×450×800mm | 推拉门  （4扇） |  |  |  |
|  | 合计 |  | | | | |

要求：1、材质304白钢方管，规格38×38mm，厚0.92mm；2、304抗指纹白钢拉丝板（厚0.75mm）；

1. 整体白钢板，柜体中间有格板加生态板；
2. 操作台面做圆角，加生态板。

公司名称（公章）：

联系姓名：

联系电话：

年 月 日