**电梯机房监控工程量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **型号** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 摄像头 | RST-3TK41NRB-M | 2.1mm、可视角度150度、6MP万像素、智能音频、智能调光 | 台 | 8 |  |  |
| 硬盘 | Ultrastar | 硬盘容量：4TB接口类型：SATA III接口速率：6Gb/s缓存：256MB盘体尺寸：3.5英寸 | 块 | 2 |  |  |
| 电源 | DC12V | 12v2v直流安防专用 | 个 | 8 |  |  |
| 无线网桥 | 千兆 | 电梯网桥 | 对 | 1 |  |  |
| 综合线 | 国标 | 纯铜 | 米 | 240 |  |  |
| 交换机 | DSW-08 | 8口千兆 | 个 | 2 |  |  |
| 防水箱 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 下线管 | PVC |  | 根 | 15 |  |  |
| 插排 | 公牛 | 4位 | 个 | 1 |  |  |
| 辅材 |  | 扎带、接头、水晶头等 | 批 | 1 |  |  |
| 人工 |  | 电梯井道布线、监控头及网桥安装 |  | 1 |  |  |
| 工期 |  | 质保 |  |
| 施工方案：1、1号楼9层电梯机房安装视频监控1套，使用国标综合线敷设至弱电井管道连接到交换机。2、2号楼11层东西电梯机房安装监控4套，使用国标综合线敷设至弱电井管道内连接到新增加两台交换机。3、5号楼5层东侧电梯机房安装监控2套，使用国标综合线敷设至弱电井管道连接到交换机。4、6号楼3层电梯机房安装监控1套，使用国标综合线敷设至弱电井管道连接到交换机。5、11号电梯安装无线网桥1对。6、监控录像要求储存90天。 |