GE 785C型臂维修项目简介

一、故障原因

GE C型臂移动X线机开机自检失败，不能进入系统，经检测确认硬盘损坏。

1. 移动式C型臂X射线机
2. 型号：Briov oec785
3. 序列号：B3S15152

二、硬盘：西部数据500GB，SATA/16mB