报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | | **平方米** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 平开地簧门 | 2840\*2400MM | | 27.3 |  |  |  |
|  | 合计 |  | | | | | |
| 拆除6号楼1层原有电动平开门4樘，在原有门框重新装配4套门框和8扇铝型材圆柱不定位地簧门。 | | | | | | | |
| 工 期 | | |  | | | | |

1、材质：铝型材圆柱地簧门（不定位），二波中空钢化玻璃，共4樘；

2、门框厚2.0MM，门扇厚2.5MM；

3、颜色：咖啡色喷涂。

公司名称（公章）：

联系姓名：

联系电话：

日 期：