报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 交联性的铠装电缆YJV22 | 4\*25平方米+1 | 185米 |  |  |
| 2 | 桥架 | 150\*100 | 28米 |  |  |
| 3 | 破柏油路面加恢复 |  | 50米 |  |  |
| 4 | 挖花池子沟加恢复 |  | 120米 |  |  |
| 5 | 钢管 | 60mm | 50米 |  |  |
| 6 | 碳素管 | 80mm | 120米 |  |  |
| 7 | 电缆终端 |  | 2套 |  |  |
| 8 | 铜线鼻子 | 25平方 | 10个 |  |  |
| 9 | 吊筋辅料 |  | 1组 |  |  |
| 11 | 空开 | 3P80A | 1个 |  |  |
| 12 | 安装费 |  | 1次 |  |  |
| 拆除原污水处理站飞线到2号楼11层电缆线，重新敷设国标电缆线：室外电缆线需破柏油路面挖电缆沟电缆线套钢管，绿化带内挖电缆沟电缆线碳素管，室内需安装电缆桥架引至1号楼3层强电管道井内。 |
|  | 合计 |  |
|  | 工期 |  |

公司名称（公章）：

联系姓名：

 联系电话：

 日 期：